**STELE**

**für Wallbox eMH3**

**POLEMH6**

Metallstele zur Montage von ein oder zwei Wallboxen eMH3 von ABL im Außenbereich. Stabiles Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem Feinblech (DC01) mit Kunststoffabdeckung und Schließzylinder für den Schutz der Einbauten. Montage von einer Wallbox eMH3 auf Vorderseite und einer Wallbox eMH3 auf Rückseite möglich. Anschluss der Wallboxen und einer optional erhältlichen externen Steuerzentrale 1V0002 über Anschlussklemmen für Leiter bis 35 mm² im internen Kleinverteiler möglich. Möglichkeit zur Befestigung einer handelsüblichen Zugentlastung vorgesehen. Befestigungspunkte im Korpus zur Montage von bis zu zwei separat erhältlichen Wetterschutzdächern WPR36 und vier separat erhältlichen Ladekabelhaltern CABHOLD.

Montage der Ladestation über Schrauben im Lieferumfang.

Anschlussklemmen Hochstromklemmen 35 mm², 5-polig, zwei gebrückte

Anschlussklemmen pro Pol

Hutschienen 3 Stk., 200 x 35 mm

Verriegelung Drehriegelverschluss mit Schließzylinder

Abmessungen (netto) 1.623 × 410 × 360 mm (H x B x T)

Schutzart Gehäuse IP44 (Kleinverteiler IP65)

Aufbauhöhe bis maximal 2.000 m über NN

Verpackungseinheit (VPE) 1 Stück

Umgebungstemperatur -30 bis 40°C (Betrieb)

Innentemperatur -30 bis 55°C

Luftfeuchte, relativ 5 bis 95% (nicht kondensierend)

Gewicht ca. 60 kg

Bauart Metallstele mit Kunststoffabdeckung

Material Gehäuse Elektrolytisch verzinktes Stahlblech (DC01)

Oberfläche Pulverbeschichtet, Grobstruktur, seidenmatt

Farbe RAL 9011

Hersteller ABL

Fabrikat Stele für Wallbox eMH3

Produktnummer POLEMH6

Artikelnummer (EAN) 4011721185774

Menge ………………… Stk.

Liefern: ………………… €/Stk.

Montage/Inbetriebnahme: ………………… €/Stk.

EP ………………… €/Stk.

GP: ………………… €